附件：

	六盘水师范学院派驻纪检组办公区木门更换为防盗门项目报价单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	材料说明及工艺做法
	备注

	1
	原木质房门拆除
2050mm*960mm
	5.00 
	樘
	
	
	1.原有房门保护性拆除；                  2.其他非施工区域保护；                     3.拆除完成后搬运至甲方指定地点存放。
	

	2
	供应及安装
2050mm*960mm钢制防盗门
	5.00 
	樘
	 
	
	成品采购，现场安装                                  1.安全等级（甲级）；                             2.门扇厚度：10CM；                             3.钢板厚度≥1.2mm；                              4.锁芯等级：A级；                                5.标准尺寸：960mm*2050mm；                      6.颜色：黑色。
	

	3
	门洞修复
	5
	樘
	
	
	1.勤勉楼902、905、906、908、909办公室门缝水泥砂浆填缝；                 2.水泥砂浆抚平。
	

	4
	墙面修复
	5.00 
	樘
	
	
	1.勤勉楼902、905、906、908、909办公室门缝墙面、破损、脱壳处铲除；
2.滚涂粘合剂一遍；
3.局部裂缝处贴缝带或的确良布处理,刮腻子二遍；
4.打磨平整、滚涂底漆一遍、净味乳胶漆两遍。
	

	5
	完工后现场初步清洁
	1.00 
	项
	
	
	完工后施工现场初步清洁。 
	

	6
	材料搬运及清渣
	1.00 
	项
	
	
	1.施工材料搬运到指定地点；
2.完工后，施工垃圾清运。
	

	7
	小计：
	
	
	
	
	
	

	8
	税费
	
	
	9.00%
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


报价单位（公章）：                     报价单位负责人（签章）：                 联系电话： 
