[bookmark: _GoBack]附表1：
	勤勉楼门厅圆柱维修询价报价表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	材料说明及工艺做法
	备注

	1
	拆除原柱子铝塑板
	67
	m²
	
	
	1.圆立柱特性：每棵柱子直径1米，装饰高5.5米，柱子装饰底面为木质层，装饰周长3.35米，底部为高1米的大理石基座。                                                                                        2.圆柱展开面积：3.35*5*4=67 m²。                                               3.保护性拆除不伤柱子原装饰的木板底层，拆除破损板或内部腐朽损坏，按原色、原材质、原尺寸等替换。                                                                                                                 
	

	2
	铝塑板
	58
	张
	
	
	1.铝塑板尺寸规格：长2.4米；宽0.9米；厚度3毫米。                                    
2.圆柱周长3.35米。     
3.原圆样式、尺寸规格、铝塑板加工圆弧等安装。                                                                                          
	

	3
	结构胶
	6
	件
	
	
	1.使用结构胶粘黏固定铝塑板。                                                       2.全柱缝隙相同，缝隙间距合理，美观。                                                                       
	

	4
	安装铝塑板费
	14
	工时
	
	
	1.施工作业高度7.2米属于二级高空作业，且安装拆除难度大，作业防护增加工时。                                              
2.轮换作业安全保护4人，两人作业，两人保护，轮流作业。
3.施工环境复杂，大厅平层为基准点，内高度7.2米，外高度10.2米（有梯步19梯）.
	

	5
	登高车
	4
	天
	
	
	圆柱周围施工环境复杂，需使用登高车。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	

	6
	垃圾清运
	1
	项
	
	
	施工产生的建筑垃圾全部运出校园10KM外市政部门指定地点。                                                                             
	

	7
	小计
	
	
	
	
	
	

	8
	税费
	
	
	9%
	
	
	

	
	共计
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